|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project / Course | Kudottujen kankaiden suunnittelu | **10** |
| Sidos - Weave structure | Yhdistetyt sidoksetRYHMITTÄINEN NIISINTÄ |  |
| Loimen pituus - Warp length | 11 metriä (8/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 10 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 216 + 2 lankaa / ends  |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 50:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100% LI Bockens aivina 16 (tex 103) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 21,6 cm |  |
|  | The comments:Ryhmittäinen niisintäYksi ”palkki” = 24 lankaa = 2,4 cm |  |