|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti / Kurssi - Project / Course | Standardiloimi - Standard warp**White wool warp**Kudottujen kankaiden suunnittelu TekstiilimallistoAdvanced Woven Fabrics | **7** |
| Sidos - Weave structure | **20 shafts CAD Loom** |  |
| Loimen pituus - Warp length | 24 m (5/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 12 ends / lankaa / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 496 ends - lankaa |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 60:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100 % WO Pure new wool, whiteNm 40/2 |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 41,3 cm |  |
|  | The comments:With this warp you can weave any design with *20 shafts.*Remember to use all 20 shafts in the weaving file (even if pattern repeat is smaller you need to multiply it to 20 shafts)**Note also!** Change loom setting to 24 shafts (Weave 🡪 Options 🡪 EW24W AND The shaft nearest to the weaver) |  |