|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project / Course | **Kudottujen kankaiden suunnittelu ja Tekstiilimallisto****Raidallinen villaloimi** | **8** |
| Sidos - Weave structure | Suora niisintä ATK-puut 16 vartta |  |
| Loimen pituus - Warp length | 16 metriä (8/2022) |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 7 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 288 loimilankaa / ends |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 35:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | Kent Nm 2/18 100% WO (fine merino wool), hand-wash(Huopuva villalanka) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 41,14 cm |  |
| Kankaan neliöpaino | g/m² |  |
| Raidallinen loimi |  |  |
|  |