|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project / Course | **Tekstiilimallisto****Ruskea silkkiloimi** | **8** |
| Sidos - Weave structure | Suora niisintä ATK-puut 24 vartta (ARM) |  |
| Loimen pituus - Warp length | n. 3 metriä jäljellä |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 28 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 1440 loimilankaa / ends |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 70:4 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100%SE Silkki Nm 60/2 (Hasegawa) |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 51,4 cm |  |
| Kankaan neliöpaino | g/m² |  |
| Raidallinen loimi |  |  |
| Harjoittele kudontaa ARM-puissa työpajamestarin kanssa👩‍🏭Practice weaving with ARM-loom with workshop master |