|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekti - Project / Course | **Kudottujen kankaiden suunnittelu** | **8** |
| Sidos - Weave structure | 24 vartta suora niisintä ATK-puut (ARM) Suora niisintä ATK-puut 24 vartta (ARM) |  |
| Loimen pituus - Warp length | 9,5 m |  |
| Loimen tiheys - Warp density | 16 lankaa / ends / cm |  |
| Loimen lankaluku - Yarn count | 888 loimilankaa / ends |  |
| Kaiteen/Pirran numero - Reed | 80:2 |  |
| Loimilangan materiaali - Warp material | 100% WO ”Double fine” (Sato Seni)  Nm 2/30 |  |
| Kudelankojen materiaali - Weft materials |  |  |
| Kuteen tiheys - Weft density | kudetta / picks / cm |  |
| Kaideleveys - Width in reed | 55,5 cm |  |
| Kankaan neliöpaino | g/m² |  |
| Raidallinen loimi |  |  |
| Harjoittele kudontaa ARM-puissa työpajamestarin kanssa  👩‍🏭  Practice weaving with ARM-loom with workshop master | | |